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[bookmark: _Toc238223653][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替 GB/T 26371—2020《过氧化物类消毒液卫生要求》，与 GB/T 26371—2020相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
——更改了范围（见第1章，2020年版的第1章）；
——更改了规范性引用文件（见第2章，2020年版的第2章）；
——更改了过氧化物类消毒剂定义（见3.1，2020年版的3.1），增加了活性氧的术语和定义（见3.2），删除了食品用工具、设备、普通物体表面的术语和定义（见2020年版的3.2、3.3）；
——增加了原料总体要求、过碳酸钠、（单）过硫酸氢钾的原料要求（见4.1、4.8、4.4、4.5），更改了过氧乙酸的原料、乙酸的原料、生产用水的要求（见4.3、4.6、4.7，2020年版的4.3、4.1、4.4）；
——增加了技术要求中固体剂型外观、金属腐蚀性（见5.1.1、5.4），更改了液体剂型外观、理化指标、微生物杀灭指标（见5.1.2、5.2、5.3，2020年版的5.1、5.2、5.3）；
——增加了检验方法中外观检测、过碳酸钠有效成分含量的测定、（单）过硫酸氢钾有效成分含量的测定、pH值测定、稳定性测定、金属腐蚀性测定（见6.1、6.2.3、6.2.4、6.3、6.4、6.6），更改了过氧乙酸有效成分含量的测定、过氧化氢有效成分含量的测定、微生物杀灭效果测定（见6.2.1、6.2.2、6.5，2020年版10.1、10.2、10.5），删除了检验方法中硫酸盐含量的测定、重金属铅、砷、汞含量的测定（见2020年版的10.3、10.4）；
——更改了应用范围（见第7章，2020年版的第6章）；
——更改了使用方法（见第8章，2020年版的第7章）；
——更改了包装、运输及贮存（见第9章，2020年版的第8章）；
——更改了标识要求（见第10章，2020年版的第9章）。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由国家疾病预防控制局提出并归口。
本文件起草单位：中国人民解放军疾病预防控制中心、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、浙江省疾病预防控制中心、黑龙江省疾病预防控制中心、广东省疾病预防控制中心、中国食品药品企业质量安全促进会、湖南省疾病预防控制中心、中国人民解放军陆军特色医学中心。
本文件主要起草人：魏秋华、韩杰、任哲、沈瑾、胡国庆、肖佳庆、钟昱文、苏裕心、张雪、陈贵秋、曹艳、邵子轩、吴昊、蔡增宅。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：
——2010年首次发布为 GB 26371—2010；
——2020年第一次修订为 GB/T 26371—2020；
——本次为第二次修订。
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过氧化物类消毒剂通用要求
[bookmark: _Toc223192981][bookmark: _Toc226125173][bookmark: _Toc224323185][bookmark: _Toc225353325][bookmark: _Toc97190718][bookmark: _Toc223192724][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc225776524][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc225354272][bookmark: _Toc223192428][bookmark: _Toc236832434][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc223187484][bookmark: _Toc223192639][bookmark: _Toc236832460][bookmark: _Toc237332169][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc233019524][bookmark: _Toc233019577][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc223192898][bookmark: _Toc223192324][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc233019552][bookmark: _Toc226125308][bookmark: _Toc223187517][bookmark: _Toc223771954][bookmark: _Toc224053450][bookmark: _Toc238211739][bookmark: _Toc238223654]范围
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219]本文件规定了过氧化物类消毒剂的原料要求、技术要求、检验方法、应用范围、使用方法、包装运输及贮存和标识要求。
本文件适用于以过氧化物为主要杀菌成分的消毒剂。
[bookmark: _Toc223187485][bookmark: _Toc226125309][bookmark: _Toc223192325][bookmark: _Toc97190719][bookmark: _Toc223187518][bookmark: _Toc225353326][bookmark: _Toc223192429][bookmark: _Toc237332170][bookmark: _Toc224323186][bookmark: _Toc233019578][bookmark: _Toc225354273][bookmark: _Toc233019525][bookmark: _Toc223192899][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc233019553][bookmark: _Toc224053451][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc236832435][bookmark: _Toc226125174][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc225776525][bookmark: _Toc223192725][bookmark: _Toc223192982][bookmark: _Toc236832461][bookmark: _Toc223771955][bookmark: _Toc223192640][bookmark: _Toc238211740][bookmark: _Toc238223655]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK10]GB 190 危险货物包装标志
GB/T 1616 工业过氧化氢
GB 14930.2 食品安全国家标准 消毒剂
GB 15258 化学品安全标签编写规定
GB/T 19104−2021 过氧乙酸溶液
[bookmark: OLE_LINK11]GB/T 38498 消毒剂金属腐蚀性评价方法
GB/T 38499 消毒剂稳定性评价方法
GB/T 38503 消毒剂良好生产规范
GB 38598 消毒产品标签说明书通用要求
HG/T 2764 工业过氧碳酸钠
HG/T 5562 水处理剂 过硫酸氢钾复合粉
HG/T 5738 工业过一硫酸氢钾复合盐
HG/T 6071 水处理剂用单过硫酸氢钾复合盐
WS 628 消毒产品卫生安全评价技术要求
WS/T 646 过碳酸钠消毒剂卫生要求
WS/T 10009 消毒产品检测方法
中华人民共和国药典  
[bookmark: _Toc223192326][bookmark: _Toc223187519][bookmark: _Toc223771956][bookmark: _Toc223187486][bookmark: _Toc223192900][bookmark: _Toc97190720][bookmark: _Toc225353327][bookmark: _Toc233019579][bookmark: _Toc223192726][bookmark: _Toc233019526][bookmark: _Toc224053452][bookmark: _Toc225354274][bookmark: _Toc224323187][bookmark: _Toc233019554][bookmark: _Toc223192983][bookmark: _Toc223192641][bookmark: _Toc226125310][bookmark: _Toc236832462][bookmark: _Toc223192430][bookmark: _Toc237332171][bookmark: _Toc225776526][bookmark: _Toc226125175][bookmark: _Toc236832436][bookmark: _Toc238211741][bookmark: _Toc238223656]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
 
[bookmark: OLE_LINK12]
过氧化物类消毒剂 peroxide disinfectants
化学分子结构中含有过氧基“－Ｏ－Ｏ－”，能产生具有杀菌能力的活性氧，具有强氧化能力的消毒剂，如过氧化氢、过氧乙酸、（单）过硫酸氢钾、过碳酸钠等。

活性氧 reactive oxygen 
与过氧化物类消毒剂氧化能力相当的氧量，是衡量过氧化物类消毒剂氧化能力的指标。其含量常用质量浓度（mg/L）或质量分数（%）表示。
[bookmark: _Toc225354275][bookmark: _Toc233019527][bookmark: _Toc225776527][bookmark: _Toc226125176][bookmark: _Toc223771957][bookmark: _Toc223192727][bookmark: _Toc236832463][bookmark: _Toc226125311][bookmark: _Toc233019555][bookmark: _Toc223192984][bookmark: _Toc224053453][bookmark: _Toc223192901][bookmark: _Toc223192431][bookmark: _Toc225353328][bookmark: _Toc223192327][bookmark: _Toc237332172][bookmark: _Toc224323188][bookmark: _Toc236832437][bookmark: _Toc223192642][bookmark: _Toc233019580][bookmark: _Toc238211742][bookmark: _Toc238223657]原料要求
[bookmark: OLE_LINK13]过氧化物类消毒剂原料应符合适用消毒对象相应的消毒标准要求。
[bookmark: OLE_LINK7]过氧化氢应符合 GB/T 1616 的要求。
[bookmark: _Toc223192330]过氧乙酸应符合 GB/T 19104−2021 中Ⅱ型产品的要求。
过碳酸钠应符合 HG/T 2764 的要求。
[bookmark: OLE_LINK4]（单）过硫酸氢钾应符合 HG/T 5738 的要求。
乙酸、硫酸、磷酸、磺酸等辅助原料应符合工业级的要求；用于手、医疗器械、食品加工工具、果蔬的过氧化物类消毒剂，辅助原料应相应符合《中华人民共和国药典》、GB 14930.2的要求，为食品级、医用级或化学纯及以上等级。
生产用水应符合 GB/T 38503的要求。
不得添加其他有毒有害原料。
[bookmark: _Toc223192432][bookmark: _Toc223192902][bookmark: _Toc223771958][bookmark: _Toc223192643][bookmark: _Toc223192728][bookmark: _Toc223192985][bookmark: _Toc224323189][bookmark: _Toc225776528][bookmark: _Toc226125177][bookmark: _Toc226125312][bookmark: _Toc224053454][bookmark: _Toc236832438][bookmark: _Toc233019556][bookmark: _Toc237332173][bookmark: _Toc236832464][bookmark: _Toc223192333][bookmark: _Toc233019528][bookmark: _Toc233019581][bookmark: _Toc225353329][bookmark: _Toc225354276][bookmark: _Toc238211743][bookmark: _Toc238223658]技术要求
[bookmark: _Toc223192334][bookmark: _Toc223192644][bookmark: _Toc224053455][bookmark: _Toc223192433][bookmark: _Toc223192986][bookmark: _Toc223771959][bookmark: _Toc223192903][bookmark: _Toc233019557][bookmark: _Toc223192729][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK15]外观
固体剂型可为粉剂、颗粒、片剂。粉剂应不结硬块，颗粒应均匀，片剂应符合成品形状。
液体剂型无分层、无杂质、混匀后无沉淀和悬浮物。
[bookmark: _Toc223771960][bookmark: _Toc224053456][bookmark: _Toc223192730][bookmark: _Toc233019558][bookmark: _Toc223192904][bookmark: _Toc223192434][bookmark: _Toc223192987][bookmark: _Toc223192645][bookmark: _Toc223192335][bookmark: OLE_LINK17]理化指标
有效成分含量
一元液体剂型产品的有效成分含量范围应为标示中值±15%，其他剂型产品的有效成分含量范围应为标示中值±10%。
过氧化氢消毒剂有效成分按过氧化氢计；过氧乙酸消毒剂有效成分按过氧乙酸计；过氧化氢与过氧乙酸复合消毒剂有效成分按过氧乙酸计；添加乙酸的过氧化氢消毒剂有效成分按过氧化氢、过氧乙酸计；（单）过硫酸氢钾消毒剂有效成分按（单）过硫酸氢钾、活性氧计，过碳酸钠消毒剂有效成分按活性氧计。
pH
pH值应符合产品质量标准，波动范围为标示值中值±1.0以内。
稳定性
一元过氧乙酸消毒液产品稳定性应不少于6个月，其他产品稳定性应不少于12个月。一元液体剂型产品在有效期内有效成分含量下降率应不大于15%，其他剂型产品在有效期内有效成分含量下降率应不大于10%。
[bookmark: _Toc223192731][bookmark: _Toc223192905][bookmark: _Toc223192336][bookmark: _Toc223192988][bookmark: _Toc223771961][bookmark: _Toc233019559][bookmark: _Toc223192435][bookmark: _Toc223192646][bookmark: _Toc224053457]微生物杀灭指标 
[bookmark: OLE_LINK2]根据产品标签说明书的消毒对象与使用浓度，按照 WS 628 的要求开展相应微生物杀灭试验。主要的微生物杀灭指标见表1。
微生物杀灭指标
	微生物种类
	杀灭对数值

	
	悬液法
	载体法

	大肠杆菌 8099
	[bookmark: OLE_LINK9]≥5.00
	≥3.00

	金黄色葡萄球菌 ATCC 6538
	≥5.00
	≥3.00

	龟分枝杆菌脓肿亚种 ATCC 19977 或CMCC (B) 93326
	≥4.00
	≥3.00

	脊髓灰质炎病毒Ⅰ型（PV-Ⅰ）疫苗株
	≥4.00
	≥3.00

	枯草杆菌黑色变种(ATCC 9372)芽孢* 
	≥5.00
	≥3.00

	* 无菌生长判为消毒剂灭菌合格；应用于不同对象的消毒剂微生物杀灭指标按照相关国家行业标准执行。



[bookmark: _Toc233019560]金属腐蚀性
   金属腐蚀性应符合产品质量标准，并符合适用消毒对象相应的要求。
[bookmark: _Toc223192656][bookmark: _Toc226125313][bookmark: _Toc225776533][bookmark: _Toc224323194][bookmark: _Toc233019582][bookmark: _Toc225353334][bookmark: _Toc233019529][bookmark: _Toc236832465][bookmark: _Toc223192915][bookmark: _Toc226125178][bookmark: _Toc223192350][bookmark: _Toc225354281][bookmark: _Toc223192449][bookmark: _Toc223771976][bookmark: _Toc233019561][bookmark: _Toc223193003][bookmark: _Toc223192741][bookmark: _Toc236832439][bookmark: _Toc237332174][bookmark: _Toc224053472][bookmark: _Toc238211744][bookmark: _Toc238223659]检验方法
[bookmark: _Toc233019562]外观检测
    采用目测法对产品外观进行检查。
[bookmark: _Toc233019563]有效成分含量测定
[bookmark: _Toc223771977][bookmark: _Toc223193004][bookmark: _Toc223192916][bookmark: _Toc224053473][bookmark: _Toc223192742][bookmark: _Toc223192450][bookmark: _Toc223192657][bookmark: _Toc223192351]过氧乙酸（以C2H4O3计）有效成分含量的测定    
按照 GB/T 19104−2021 或 WS/T 10009 的要求进行，也可按照过氧乙酸消毒剂标准的要求进行。
[bookmark: _Toc223192451][bookmark: _Toc223192658][bookmark: _Toc223771978][bookmark: _Toc224053474][bookmark: _Toc223192917][bookmark: _Toc223193005][bookmark: _Toc223192352][bookmark: _Toc223192743]过氧化氢（以H2O2计）有效成分含量的测定
按照 GB/T 1616 或 WS/T 10009 的要求进行。
[bookmark: _Toc223192744][bookmark: _Toc223192659][bookmark: _Toc223192918][bookmark: _Toc223193006][bookmark: _Toc223192353][bookmark: _Toc223771979][bookmark: _Toc223192452][bookmark: _Toc224053475]过碳酸钠（以[O]计）有效成分含量的测定
按照 WS/T 646 的要求进行。
（单）过硫酸氢钾有效成分含量的测定
（单）过硫酸氢钾含量的测定按照 HG/T 5562 或 HG/T 6071 的要求进行；活性氧含量的测定按照 HG/T 6071 的要求进行。
[bookmark: _Toc233019564]pH值测定
按照 WS/T 10009 的要求进行。
[bookmark: _Toc233019565]稳定性测定
按照 GB/T 38499 或 WS/T 10009 的要求进行。
[bookmark: _Toc223192455][bookmark: _Toc223192747][bookmark: _Toc223192662][bookmark: _Toc223192356][bookmark: OLE_LINK18]微生物杀灭效果测定
按照 WS/T 10009 的要求进行。
[bookmark: _Toc233019567]金属腐蚀性测定
[bookmark: OLE_LINK6]按照 GB/T 38498 或 WS/T 10009 的要求进行。
[bookmark: _Toc223192337][bookmark: _Toc224053458][bookmark: _Toc236832466][bookmark: _Toc224323190][bookmark: _Toc225776529][bookmark: _Toc223192436][bookmark: _Toc223192732][bookmark: _Toc225354277][bookmark: _Toc233019583][bookmark: _Toc223771962][bookmark: _Toc225353330][bookmark: _Toc233019568][bookmark: _Toc223192989][bookmark: _Toc226125314][bookmark: _Toc237332175][bookmark: _Toc223192906][bookmark: _Toc226125179][bookmark: _Toc233019530][bookmark: _Toc236832440][bookmark: _Toc223192647][bookmark: _Toc238211745][bookmark: _Toc238223660][bookmark: OLE_LINK20]应用范围
过氧化氢消毒剂适用于普通物体表面、空气、医疗器械、食饮具和食品加工工具、果蔬、破损皮肤、黏膜、手等。
过氧乙酸消毒剂适用于普通物体表面、空气、医疗器械、食饮具和食品加工工具、果蔬、手等。
过碳酸钠消毒剂适用于普通物体表面、织物和医疗污水等。
（单）过硫酸氢钾消毒剂适用于普通物体表面、织物、水、食饮具和食品加工工具、果蔬等。
[bookmark: _Toc223192437][bookmark: _Toc224323191][bookmark: _Toc223771963][bookmark: _Toc223192907][bookmark: _Toc225353331][bookmark: _Toc223192990][bookmark: _Toc225354278][bookmark: _Toc225776530][bookmark: _Toc226125180][bookmark: _Toc233019584][bookmark: _Toc233019569][bookmark: _Toc226125315][bookmark: _Toc237332176][bookmark: _Toc233019531][bookmark: _Toc236832441][bookmark: _Toc236832467][bookmark: _Toc223192338][bookmark: _Toc223192648][bookmark: _Toc224053459][bookmark: _Toc223192733][bookmark: _Toc238211746][bookmark: _Toc238223661][bookmark: OLE_LINK21]使用方法
[bookmark: OLE_LINK14]采用擦拭、喷洒、气溶胶喷雾、浸泡、冲洗、熏蒸等方法进行消毒处理。
[bookmark: _Toc223192440][bookmark: _Toc223192910][bookmark: _Toc223192736][bookmark: _Toc223192998][bookmark: _Toc223192651][bookmark: _Toc223192341][bookmark: _Toc225354279][bookmark: _Toc233019532][bookmark: _Toc236832468][bookmark: _Toc224053467][bookmark: _Toc233019585][bookmark: _Toc224323192][bookmark: _Toc236832442][bookmark: _Toc225353332][bookmark: _Toc226125181][bookmark: _Toc237332177][bookmark: _Toc233019570][bookmark: _Toc223771971][bookmark: _Toc225776531][bookmark: _Toc226125316][bookmark: _Toc238211747][bookmark: _Toc238223662][bookmark: OLE_LINK22]包装、运输及贮存
[bookmark: _Toc223192344][bookmark: _Toc223192443]过氧化物类消毒剂的包装、运输及贮存应符合危险化学品、危险货物相关标准和规定的要求。
直接接触过氧化物类消毒剂产品的包装材料应使用不易老化和破损、抗氧化、耐腐蚀、有足够强度的材料。
[bookmark: _Toc223192342][bookmark: _Toc223192441]在运输过程中应防止日光照射或受热，不能与易燃品和还原剂等禁忌物混运。
[bookmark: _Toc223192442][bookmark: _Toc223192343]应贮存于通风、避光和阴凉的库房中，按照相应的化学品储存法规存放，不能与禁忌物混存。
[bookmark: _Toc225353333][bookmark: _Toc223192445][bookmark: _Toc223192737][bookmark: _Toc223192652][bookmark: _Toc223192911][bookmark: _Toc225354280][bookmark: _Toc224053468][bookmark: _Toc223192346][bookmark: _Toc226125182][bookmark: _Toc223771972][bookmark: _Toc236832443][bookmark: _Toc237332178][bookmark: _Toc226125317][bookmark: _Toc233019586][bookmark: _Toc225776532][bookmark: _Toc223192999][bookmark: _Toc233019533][bookmark: _Toc233019571][bookmark: _Toc224323193][bookmark: _Toc236832469][bookmark: _Toc238211748][bookmark: _Toc238223663][bookmark: OLE_LINK25]标识要求
[bookmark: _Toc223192446][bookmark: _Toc223192653][bookmark: _Toc223192738][bookmark: _Toc223192912][bookmark: _Toc223771973][bookmark: _Toc224053469][bookmark: _Toc233019572][bookmark: _Toc223192347][bookmark: _Toc223193000]产品标签与说明书
应符合 GB 38598 的有关要求。说明书注意事项至少应包含以下内容：
不应口服。置于儿童不易触及处。
高浓度过氧化物类消毒液有腐蚀性，对人体皮肤、黏膜有刺激性，有烧伤危险，使用时应做好
个人防护。
慎用于金属和有色织物的消毒，避免腐蚀和不必要的漂白或褪色作用。
应远离火源，不应与易燃物接触。不应与还原性物质及禁忌物质共储、共运、共用。
置于阴凉、干燥处保存。
固体消毒剂包装上还应标明防水、防潮储存要求。
应避免接触明火、高热、金属粉末，以防燃爆。
[bookmark: _Toc223192739][bookmark: _Toc224053470][bookmark: _Toc223192447][bookmark: _Toc223192348][bookmark: _Toc223771974][bookmark: _Toc223192654][bookmark: _Toc233019573][bookmark: _Toc223192913][bookmark: _Toc223193001]过氧化物类消毒剂包装上的标识
应符合 GB 15258、GB 190 的规定。
[bookmark: BookMark8][image: ]
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